Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

 Werbkowice, dnia: 13.05.2020 r.

**SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

1. Demontaż istniejących rurociągów DN 150 KO, około 150 m
2. Montaż nowych rurociągów DN 200 KO w ilości około 150 m, w tym:
* Około 20 kolan DN 200
* Sześć trójników DN 200
* Osiem zwężek DN 100/80
* 8 m rury DN 100
* 8 kolan DN 100
* 8 m rury DN 400
* 4 przepływomierze DN 80
* 3 przepustnice DN 150
* 4 przepustnice DN 100
* 5 przepustnic DN 200
* Przepływomierz DN 150
* Montaż przenośnika śrubowego fi 400 l=8000
* Montaż przepustnicy szybrowej przy przenośniku ślimakowym
* Montaż przesypu przy przenośniku ślimakowym
1. Całość materiałów zapewnia inwestor
2. Całość materiałów – stal KO.